**U M O W A ……/PZD/2014**

zawarta w dniu ………………….. 2014 r. pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko, NIP 847-13-94-600, REGON 790676004,
zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez :

1. Pan Dariusz Kozłowski - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku
2. Pani Halina Jewdokimow - Główna Księgowa
a

firmą:………………………………………………………………………………………………………………………………………., NIP …………………, REGON ……………..,

 zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. ………………………………………..

 o następującej treści:

1

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na **budowie zjazdu publicznego z DK Nr 65 dz. Geod. Nr 149/5 na działkę nr 171/18 w km 35+780 strona prawa w m. Sedranki 0023 gm. Olecko**.

§ 2

Na przedmiot umowy określony w 1 składa się następujący zakres rzeczowy zgodny z kosz- torysem ofertowym:

1. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -wytyczenie zjazdu oraz inwentaryzacja powykonawcza - 1 kpl.
2. Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) - 1.00 szt.
3. Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) - 1.00 szt.
4. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o śr. grubości 15 cm (na pełną głębokość) - 130.00 m2
5. Ułożenie przepustu pod zjazdem z rur PEHD śr. 40 cm na ławie żwirowej gr. 20 cm, z obrukowaniem wlotu i wylotu - 13.00 m
6. Ułożenie rury osłonowej typu AROT A 110 PS na istniejącym kablu telekomunikacyjnym - 6.50 m
7. Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. I-III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km - 50.00 m3
8. Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II z gruntu uzyskanego z wykopu - 15.00 m3
9. Ustawienie krawężników betonowych 15x22 cm na ławie betonowej z oporem z bet. C8/10 (B10) - 58.00 m
10. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-III - 92.00 m2
11. Wykonanie podbudowy z gruntobetonu Rm=5,0 MPa gr. 20 cm Krotność = 1.67 - 92.00 m2
12. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (30% ziaren przekruszonych) gr. 20 cm Krotność = 1.34 - 92.00 m2
13. Wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem. - piask. gr. 5 cm - 92.00 m2
14. Uzupełnienie poboczy z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 10 cm Krotność = 0.5 - 36.00 m2
15. Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm - 35.00 m2

##  3

1. Roboty będące przedmiotem umowy Wykonawca wykona w terminie do **31 lipca 2014r.**
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych.
3. Odbiór wykonanych robót nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę.
4. Zamawiający określi przy odbiorze robót termin usunięcia stwierdzonych usterek, niedoróbek i wad.

 4

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót ustala się na kwotę: ……………….. *(słownie: ………………………………………………………………………………………..).*

Powyższa kwota jest ceną brutto i zawiera należny podatek VAT 23 % w wys. ………………

*(słownie: ………………………………………………………………………………………..).*

5

1. Ustala się, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy zostanie dokonana w oparciu o fakturę VAT, na podstawie protokołu odbioru końcowego sporządzonego przez przedstawiciela Zamawiającego w obecności Wykonawcy.
2. Płatność ustala się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty dostarczenia faktury i dokumentów rozliczeniowych przez Wykonawcę**.**

 6

W razie wystąpienia szkody Zamawiający lub Wykonawca może domagać się odszkodowania na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.

 7

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Termin gwarancji jakości wynosi 3 lata od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego. Odbiór pogwarancyjny robót Zamawiający dokona wspólnie z Wykonawcą.
2. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt.

 8

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, bezpieczeństwo ruchu oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim z tego tytułu w związku z wyko-nywanymi robotami objętymi umową w obrębie placu budowy od daty przyjęcia terenu budowy od Zamawiającego do czasu końcowego odbioru i przekazania obiektu do eksploatacji. Wykonawca dokona oznakowania prowadzonych robót oraz zapewni właściwe utrzymanie oznakowania w okresie prowadzenia robót.

9

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: …………………………………., adres: ………………………………………………………...

 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

##  11

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

##  12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egz. otrzymuje Zamawiający i jeden egz. otrzymuje Wykonawca.

Integralną treść umowy stanowią załączniki:
1) Formularz oferty;

2) Kosztorys ofertowy.

 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

……………………………………… …………………………………....