Program Leq Professional 6.x - Wydruk danych – pora nocy

 Źródła punktowe

 Nr,Symbol,X[m],Y[m],Z[m],PmA[dB]

 1,P1, 184.0, 78.0, 0.5, 96.0

 2,P2, 187.0, 77.0, 0.5, 96.0

 3,zp-, 119.0, 77.0, 0.5, 48.0

 4,zp-, 131.0, 93.0, 0.5, 48.0

 5,zp-, 153.0, 69.0, 0.5, 48.0

 6,zp-, 157.0, 87.0, 0.5, 48.0

 7,zp-, 235.0, 50.0, 0.5, 48.0

 8,zp-, 241.0, 74.0, 0.5, 48.0

Ekrany akustyczne

Nr,X1[m],Y1[m],X2[m],Y2[m],X3[m],Y3[m],X4[m],Y4[m],ho[m],h[m]

 1, 182.7, 76.8, 181.4, 71.7, 185.9, 70.4, 187.8, 75.2, 0.0 , 5.0

 2, 186.6, 71.4, 194.6, 69.4, 196.5, 76.2, 189.1, 77.1, 0.0 , 12.0

 3, 131.5, 87.0, 129.0, 79.7, 145.3, 76.2, 147.8, 84.2, 0.0 , 8.0

 4, 243.5, 74.2, 239.7, 59.8, 249.6, 57.9, 252.5, 72.3, 0.0 , 14.0

 5, 234.9, 97.6, 232.0, 87.7, 260.2, 81.0, 262.4, 91.5, 0.0 , 8.0

 6, 170.9, 170.6, 163.2, 137.0, 176.0, 134.4, 183.0, 168.6, 0.0 , 16.0

 7, 105.6, 57.0, 102.4, 42.6, 127.7, 37.8, 131.5, 51.2, 0.0 , 17.0

 8, 142.4, 47.4, 133.1, 9.9, 143.0, 8.0, 151.7, 45.1, 0.0 , 17.0

 9, 84.8, 104.0, 89.3, 100.2, 101.1, 111.4, 96.0, 115.8, 0.0 , 10.0

10, 189.8, 22.4, 186.2, 10.6, 198.7, 7.7, 202.6, 20.2, 0.0 , 12.0

Ekrany akustyczne : współczynniki odbicia ścian

 Nr, ściana1, ściana2, ściana3, ściana4, dach

 1,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000

 2,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000

 3,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000

 4,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000

 5,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000

 6,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000

 7,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000

 8,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000

 9,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000

 10,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000

 Źródła typu hala produkcyjna

 Nr,X1[m],Y1[m],X2[m],Y2[m],X3[m],Y3[m],X4[m],Y4[m],ho[m],h[m]

 1, 168.6, 87.4, 164.8, 71.4, 180.5, 68.8, 184.3, 84.2, 0.0, 8.0

ŚCIANA,,,Elementy

 nr,L\_wew,Ra,nr,x,y,dx,dy,R\_el

1, 80.0,38.0

2, 80.0,38.0

3, 80.0,38.0

4, 80.0,38.0

D, 80.0,40.0

 2, 197.8, 80.3, 194.6, 64.6, 209.9, 61.4, 213.4, 77.4, 0.0, 12.0

ŚCIANA,,,Elementy

 nr,L\_wew,Ra,nr,x,y,dx,dy,R\_el

1, 70.4,20.0

2, 70.4,20.0

3, 70.4,20.0

4, 70.4,20.0

D, 70.4,20.0

 3, 132.5, 129.6, 124.8, 98.6, 226.2, 74.9, 233.3, 106.9, 0.0, 16.0

ŚCIANA,,,Elementy

 nr,L\_wew,Ra,nr,x,y,dx,dy,R\_el

1, 67.0,10.0

2, 67.0,10.0

3, 67.0,10.0

4, 67.0,10.0

D, 67.0,10.0