**U M O W A ……/PZD/2014**

zawarta w dniu ………………….. 2014 r. pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko, NIP 847-13-94-600, REGON 790676004,  
zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez :

1. Pan Dariusz Kozłowski - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku  
2. Pani Halina Jewdokimow - Główna Księgowa  
a

firmą:………………………………………………………………………………………………………………………………………., NIP …………………, REGON ……………..,

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. ………………………………………..

o następującej treści:

1

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego, Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na **przebudowie przepustu w m. Stacze w ciągu drogi powiatowej nr 1798N Czerwony Dwór - Sokółki w km 9+950.**

§ 2

Na przedmiot umowy określony w 1 składa się następujący zakres rzeczowy zgodny z kosz- torysem ofertowym:

1. Wykonanie przecisku – przelewu wody na czas przebudowy przepustu o śr. nominalnej 60 cm w gruntach kat. III-IV wraz z włączeniem do cieku - 16,00 mb
2. Mechaniczne rozebranie betonowych murów oporowych wraz z wywiezieniem gruzu- 7,32 m3
3. Wykopy w gruncie kat. II-III na odkład - 67,97 m3
4. Rozebranie rur betonowych o średnicy 100 cm - 4,00 szt.
5. Nasypy z gruntu dobrze zagęszczającego się wraz z transportem, wbudowaniem i zagęszczeniem pod ławę fundamentową części przelotowej przepustu, pod podłoże betonowe dna odpływu oraz odtworzenie korpusu drogowego - 97,03 m3
6. Ława betonowa z betonu C12/15 pod rurę prefabrykowaną żelbetową - 1,84 m3
7. Części przelotowe przepustu z rur żelbetowych o średnicy 100 cm - 6,00 mb
8. Ścianki czołowe i skrzydełka przepustu żelbetowe z betonu C20/25 z izolacją przeciwwilgociową asfaltową - 11,97 m3
9. Nasypy ( grunt z odkładu) – wg poz. 3, wraz z plantowaniem i obsianiem skarp trawą-67,97 m3
10. Spoinowanie rur istniejących - 16,00 mb
11. Narzut kamienny 20 cm na długości 5 m dna odpływu i skarp rowu z kamienia na wykonanym podłożu betonowym - 22,50 m2
12. Regulacja brzegów rowu z kiszek faszynowych na dopływie i regulacja brzegów z narzutem kamiennym dna rowu na odpływie - 10,00 mb

## 3

1. Roboty będące przedmiotem umowy Wykonawca wykona w terminie do **15 września 2014r.**
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych.
3. Odbiór wykonanych robót nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę.
4. Zamawiający określi przy odbiorze robót termin usunięcia stwierdzonych usterek, niedoróbek i wad.

4

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót ustala się na kwotę: ……………….. *(słownie: ………………………………………………………………………………………..).*

Powyższa kwota jest ceną brutto i zawiera należny podatek VAT 23 % w wys. ………………

*(słownie: ………………………………………………………………………………………..).*

5

1. Ustala się, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy zostanie dokonana w oparciu o fakturę VAT, na podstawie protokołu odbioru końcowego sporządzonego przez przedstawiciela Zamawiającego w obecności Wykonawcy.
2. Płatność ustala się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty dostarczenia faktury i dokumentów rozliczeniowych przez Wykonawcę**.**

6

W razie wystąpienia szkody Zamawiający lub Wykonawca może domagać się odszkodowania na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.

7

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Termin gwarancji jakości wynosi 3 lata od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego. Odbiór pogwarancyjny robót Zamawiający dokona wspólnie z Wykonawcą.
2. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt.

8

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, bezpieczeństwo ruchu oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim z tego tytułu w związku z wyko-nywanymi robotami objętymi umową w obrębie placu budowy od daty przyjęcia terenu budowy od Zamawiającego do czasu końcowego odbioru i przekazania obiektu do eksploatacji. Wykonawca dokona oznakowania prowadzonych robót oraz zapewni właściwe utrzymanie oznakowania w okresie prowadzenia robót.

9

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: …………………………………., adres: ………………………………………………………...

10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

## 11

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

## 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egz. otrzymuje Zamawiający i jeden egz. otrzymuje Wykonawca.

Integralną treść umowy stanowią załączniki:   
1) Formularz oferty;

2) Kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

……………………………………… …………………………………....